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Verkeersplan

Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrens van de gemeente Aa en Hunze, in de oude gemeenten Rolde en Anloo


Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
· Het uitmaaien van watergangen
· Het afvoeren van vrijgekomen materiaal
· Toepassen van verkeersmaatregelen
· Werkzaamheden in het kader van de wet natuurbescherming


Verkeersmaatregelen
Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden zullen de volgende verkeersmaatregelen worden getroffen:

[image: Duropanel® - RVV Verkeersbord F6 - Tegenligger moet wachten][image: Actieframe liggend type I 160 x 100 cm LED ]Onze tractoren en machines zullen worden voorzien van een actieframe met voorrangsregeling en altenerende verlichtingTevens op de voorzijde zal ook een actieframe met voorrangsregeling worden geplaats. 
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